## Schaltgetriebe #### Zusammenbau der Nebenwelle (Fortsetzung) | 13-35 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treiber, 07749-0010000 Aufsatz, 42 x 47 mm, 07746-0010300 Dichtungstreiber, 07947-6890100 ZUR BEACHTUNG: Siehe auch die Explosionsansicht für diesen Schritt. Alle Teile mit Lösungsmittel reinigen, abtrocknen und Schmiermittel auf alle Kontaktflächen, mit Ausnahme der Synchronkörper 2./4. und 5. Gang auftragen. Das Nadellager (A) auf die Nebenwelle (B) fügen. Den Reibungsdämpfer (C) und das 2. Gangrad (D) zusammensetzen und gemeinsam auf die Nebenwelle fügen, dann den Synchronring (E) und die Synchronfeder (F) anbringen. |  | Den Synchronkörper 1./2. Gang (A) einbauen, dabei die Finger am Reibungsdämpfer (B) auf den Nuten im Synchronkörper 1./2. Gang ausrichten. Das Rückwärtsgangrad, Synchronfeder und Synchronring des 2. Gangrads (Einzelkegel-Synchroneinrichtung) oder die Doppelkegel-Synchronbaugruppe (Doppelkegel-Synchroneinrichtung) montieren. Den Reibungsdämpfer (A) mit den Spezialwerkzeugen und einer Presse am Expanderring anbringen. PRESSE