## Motorblock #### Kurbelwellen-Hauptlager auswechseln | 7-7 |

Hauptlagerspiel überprüfen Zum Überprüfen des Hauptlagerspiels den Tragrahmen und die unteren Lagerschalen ausbauen (siehe Seite 7-13). Alle Hauptlagerzapfen und Lagerschalen mit einem sauberen Lappen reinigen. Einen Plastigage-Streifen über jeden Hauptlagerzapfen legen. Lagerschalen und Tragrahmen wieder einbauen und die Schrauben auf 29 Nm + 56° festziehen. HINWEIS: Die Kurbelwelle bei der Überprüfung nicht drehen. Tragrahmen und Lagerschalen wieder ausbauen und die Plastigage-Streifen an ihrer breitesten Stelle vermessen. Hauptlagerspiel: Zapfen Nr. 1, 2, 4, 5 Sollwert (Neu): 0,017 - 0,041 mm Verschleißgrenze: 0,050 mm Zapfen Nr. 3: Sollwert (Neu): 0,025 - 0,049 mm Verschleißgrenze: 0,055 mm |  | Wenn ein Plastigage-Streifen einen zu niedrigen oder zu hohen Wert anzeigt, die Kurbelwelle und die obere Lagerschale ausbauen. Ein komplettes neues Lager mit derselben/denselben Farbkennzeichnung(en) einbauen und das Spiel erneut messen. Nicht versuchen, das Lagerspiel durch Feilen oder Schaben an Lagerschalen und Deckeln oder mit Beilagen auszugleichen. Wenn der Plastigage-Streifen immer noch ein falsches Spiel anzeigt, den nächstgrößeren oder nächstkleineren Satz Lagerschalen ausprobieren (Farbe darüber oder darunter in der Liste) und erneut prüfen. Wenn das richtige Spiel mit den entsprechenden größeren oder kleineren Lagerschalen nicht erzielt werden kann, die Kurbelwelle auswechseln und von vorn beginnen. a a a