## Scheibenwischer/Waschanlage #### Auswechseln des Scheibenwischermotors (Fortsetzung) | 22-181 |

Heckscheibenwischermotor: Die Heckklappe öffnen und die untere Heckklappenverkleidung entfernen (siehe Seite 20-209). Die Befestigungsmutter (A), den Wischerarm (B) und die Spezialmutter (C) entfernen. Den 4P-Stecker (A) vom Wischermotor (B) abziehen. Die drei Schrauben herausdrehen und den Wischermotor ausbauen. |  |