## SRS #### DTC-Fehlersuche - mit Seiten-Airbags (Fortsetzung) | 23-97 |

DTC 11-4: Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Seitenairbag-Gasgenerator (bei Modell mit OPDS-Einheit) Den DTC-Speicher löschen (siehe Seite 23-38). Die Zündung einschalten (II); überprüfen, ob die SRS-Anzeigeleuchte ca. sechs Sekunden lang aufleuchtet und dann ausgeht. Bleibt die SRS-Anzeigeleuchte an? JA - Mit Schritt 3 fortfahren. NEIN - Vorübergehende Störung, das System ist gegenwärtig in Ordnung. Fortfahren mit Fehlersuche bei zeitweise auftretenden Störungen (siehe Seite 23-38). Die Zündung ausschalten. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SDi (A) vom Fahrer-Seitenairbag (B) abziehen. Das Spezialwerkzeug (2 Ohm) an den Stecker SDi anschließen. |  | Das negative Batteriekabel wieder anschließen. Den DTC-Speicher löschen. Den DTC lesen. Wird DTC 11-4 angezeigt? JA - Mit Schritt 9 fortfahren. NEIN - Kurzschluß zur Stromversorgung im Fahrer-Seiten-Airbag-Gasgenerator; den Fahrer-Seitenairbag auswechseln. Das negative Batteriekabel abklemmen und drei Minuten lang warten. Den Stecker SPi (A) vom Beifahrer-Seitenairbag (B) abziehen und das Spezialwerkzeug (2 Ohm) vom Stecker SDi abziehen. Den Stecker U2o (A) von der SRS-Einheit (B) abziehen.