## Hinteres Seitenwand-Außenblech #### Einbau | 3-8 |

Isolator wie gezeigt mit dem B-Säulen-Innenblech verkleben. Isolator: Teile-Nr. 774416-SF1-000 Kleber: Cemedine 366 oder gleichwertig. B-SÄULEN-INNENBLECH ISOLATOR Neue untere B-Säulen-Versteifung in Einbaulage bringen und Mittelboden-Knotenblech einbauen. NEUE UNTERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG MITTELBODEN-KNOTENBLECH |  | Neues Reparaturteil (Außenblech) und untere Hecksäulenrinne in Einbaulage bringen und festklemmen. Die Karosserieabmessungen überprüfen (siehe Abschnitt 4). Reparaturteil (Außenblech) abnehmen und die untere B-Säulen-Versteifung verschweißen. NEUE UNTERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG OBERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG Außenblech und untere Hecksäulenrinne anheften. Tür, Heckklappe und hinteren Stoßfänger vorübergehend installieren und auf Abweichungen in Geradheit und Spiel prüfen. Die Karosseriekonturen auf Unebenheiten prüfen. a a a