## Unteres Ventilgehäuse des Getriebes #### Ausbau von ATF-Wanne, ATF-Sieb und unterer Ventilgehäusebaugruppe | 14-355 |

Die ATF-Wanne (A) ausbauen (14 Schrauben). |  | Das ATF-Sieb (B) herausnehmen (zwei Schrauben). Die untere Ventilgehäusebaugruppe (C) herausbauen (acht Schrauben). Die Schraube, mit der der Magnetkabelbaumstecker (D) gesichert wird, herausdrehen und dabei die untere Ventilgehäusebaugruppe festhalten, dann den Stecker und die Ventilgehäuebaugruppe entfernen. Die ATF-Kühlerleitungen (E) entfernen. Die Einlaßöffnung (A) des ATF-Siebs (B) sorgfältig mit Druckluft reinigen, das Sieb auf guten Zustand hin überprüfen und sicherstellen, daß die Einlaßöffnung nicht verstopft ist. Das ATF-Sieb durch Einfüllen von sauberem Automatikgetriebeöl (ATF) durch die Einlaßöffnung überprüfen und bei Verstopfung oder Beschädigung auswechseln.