## Innenverkleidung #### Einbau/Ausbau des Dachhimmels (Fortsetzung) | 20-70 | Auswechseln des Teppichs

6. Gegebenenfalls die Befestigungsschrauben herausdrehen, dann die Haltegriffhalterung (A) ausbauen. Bei Bedarf die übrigen Haltegriffe abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 6
2. Der Einbau des Dachhimmels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beim Wiedereinbau des Dachhimmels durch die Türöffnung darauf achten, daß er nicht geknickt oder verbogen wird. Ebenso darauf achten, daß die Karosserie nicht zerkratzt wird. Sind die Gewinde an den Schrauben von Sonnenblende und Haltegriff verschlissen, eine übergroße selbstschneidende ET-Schraube verwenden, die extra für diesen Zweck angefertigt wurde. Überprüfen, ob beide Seiten des Dachhimmels sicher an der Verkleidung befestigt sind. |  | In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-23) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Den Teppich nicht beschädigen, knicken oder verdrehen. Die Armaturentafel und andere Teile der Innenverkleidung nicht beschädigen. Folgende Teile ausbauen: Vordersitze, beide Seiten (siehe Seite 20-87) Rücksitzbank, umlegbar (siehe Seite 20-95), feststehend (siehe Seite 20-96) Rücksitzseitenauflagen, beide Seiten, umlegbar (siehe Seite 20-95) Trittbleche, beide Seiten (siehe Seite 20-64) Vordertürschwellerverkleidung, beide Seiten (siehe Seite 20-64) Sitzseitenverkleidung, beide Seiten (siehe Seiten 20-64) Mittelkonsole (siehe Seite 20-73) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Fahrerseite (siehe Seite 20-76) Untere Armaturentafelverkleidung auf der Beifahrerseite (siehe Seite 20-78) LHD: Die Mutter (A) abschrauben und mit einen Sechskantschlüssel den Clip (B) lösen, dann die Fußstütze (C) ausbauen.
   Lage der Befestigungen
   A : Mutter, 1 | B : Clip, 1