## Schaltgetriebe #### Vorgelegewelle zusammenbauen (Fortsetzung) | 13-38 |

Spezialwerkzeuge Treiber, 40 mm I.D., 07746-0030100 Aufsatz, 30 mm I.D., 07746-0030300 HINWEIS: Für beschriebene Schritte nach Bedarf gemäß Explosionszeichnung vorgehen. Alle Teile in Lösungsmittel reinigen, trocknen und Schmiermittel auf alle Kontaktflächen auftragen. Die Distanzhülse und das Nadellager an der Vorgelegewelle montieren. Die Baugruppe Dreikegelsynchronring (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Nuten im 5. Gangrad (C) ausgerichtet werden; dann die Synchronfeder (D) anbauen. Den Synchronkörper 1./2. Gang (A) einbauen, indem die Finger (B) des Synchronrings mit den Nuten im Synchronkörper 1./2. Gang (C) ausgerichtet werden. Das Rückwärtsgangrad einbauen. |  | Die Synchronfeder (A) einbauen. Die Baugruppe Dreikegelsynchronring (B) einbauen, indem die Finger (C) des Synchronrings mit den Nuten im Synchronkörper 1./2. Gang (D) ausgerichtet werden. Die Distanzhülse (A) und den Reibungsdämpfer (B) montieren, indem die Finger (C) des Reibungsdämpfers mit den Nuten im Synchronkörper 1./2. Gang (D) ausgerichtet werden. a a a