## Innenverkleidung #### Ausbau/Einbau des Dachhimmels | 20-72 |

Das Hineinlegen des Teppichs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Herausnehmens; dabei folgende Punkte beachten: Den Teppich nicht beschädigen, knicken oder verdrehen. Darauf achten, daß die Sitzkabelbäume richtig verlegt sind. Die Aussparung im Teppich über die Haken ziehen. Beschädigte Clips ggf. auswechseln. Die ausgeschnittenen Bereiche unter der Heizung und um den Schalt- und Feststellbremshebel herum mit einem Stahlseil zusammenbinden. Bei Verwendung eines neuen Teppichs den Teppich (A) unter dem Heizungsbereich (B) einschneiden und wie dargestellt um den Schalthebelbereich (C) und den Feststellbremsbereich (D) herumschneiden. Nach dem Hineinlegen des neuen Teppichs, die Schneidbereiche (C, D) mit Stahlseilen zusammenbinden. |  |