## Elektrisch verstellbare Außenspiegel #### Test des elektrisch verstellbaren Außenspiegels | 22-147 |

4-Türer: Die untere Fahrertürverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-76), dann die Stromversorgung unterbrechen. Den Schalter der elektrisch verstellbaren Spiegel (A) vorsichtig heraushebeln. 5-Türer: Den Schalter der elektrisch verstellbaren Spiegel (A) vorsichtig heraushebeln. Den 13P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. |  | In jeder Schalterposition gemäß der folgenden Tabelle auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen prüfen. Spiegelschalter: Defrosterschalter: Einklappschalter: