## Hinterradaufhängung #### Auswechseln von Dämpfer/Feder | 18-36 |

Explosionsansicht

| SELBSTSICHERNDE MUTTER 10 x 1,25 mm, 29 Nm (3,0 kg-m), Auswechseln. STOSSDÄMPFER-MONTAGEHÜLSE STOSSDÄMPFER- MONTAGESCHEIBE Auf Schwäche prüfen. STAUBABDECKUNG STOSSDÄMPFER- MONTAGEPLATTE ANSCHLAGPUFFERABDECKUNG Auf Biegung und Beschädigung prüfen. ANSCHLAGPUFFERPLATTE ANSCHLAGPUFFER Auf Schwäche und Beschädigung prüfen. STOSSDÄMPFEREINHEIT Auf Öl- oder Gasaustritt und reibungslosen Betrieb überprüfen. STOSSDÄMPFERFEDER Auf schwächeren Druck und Beschädigung prüfen. MONTAGEDÄMPFER DER FEDER Auf Alterung und Beschädigung prüfen. STOSSDÄMPFER- MONTAGEBUCHSE STOSSDÄMPFER- MONTAGESOCKEL STOSSDÄMPFER- MONTAGEBUCHSE