## Motorbaugruppe #### Einbau des Motors (Fortsetzung) | 5-20 |

Den Schlauch des EVAP-Aktivkohlefilters wieder anbringen. Den Schaltzug (A) mit der Plastikscheibe (B), der Dichtscheibe (C) und dem Federstift (D) (Honda Multi Matic) anbringen. |  | Den Wählzug (A) und den Schaltzug (B) mit den Plastikscheiben (C), den Dichtscheiben (D) und neuen Splinten (E) (M/T) anbringen. Den Kupplungsnehmerzylinder (A) einbauen und die Befestigungsschraube der Kupplungsleitungshalterung (B) (M/T) einsetzen.