## Türen #### Auswechseln der oberen Vordertürdichtung | 20-14 | Auswechseln der Seitenschwellerdichtung (Vordertür)

2. ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. Folgende Teile ausbauen: Elektrisch/manuell verstellbare Spiegel, bei Bedarf (siehe Seite 20-33) Türfensterrahmenverkleidung (siehe Seite 20-12) Den Clip der Türdichtungsleiste (A) lösen, dann die obere Türdichtung (B) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   A : Clip, 1
1. Der Einbau der Dichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Beschädigte Clips ggf. auswechseln. Die obere Dichtung muß fest im Halter (C) sitzen. Auf Wasseraustritt prüfen (siehe Schritt 7 auf Seite 20-25). |  | ZUR BEACHTUNG: Die Tür dabei nicht verkratzen. Die Clips mit einem Clipabzieher entfernen. Die Clips lösen, dann die Türseitenschwellerdichtung (A) abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Clip, 8
Der Einbau der Dichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; alle beschädigten Clips müssen ausgetauscht werden.