## Zylinderkopf #### Aus-/Einbau der Selbstspannrolle | 6-26 |

Ausbau: Den Zahnriemen abnehmen (siehe Seite 6-18). Die Selbstspannrolle ausbauen. |  | Einbau: Die Zahnriemenscheiben und die obere und untere Abdeckung reinigen. Die Kurbelwelle auf den oberen Totpunkt stellen. Die TDC-Markierung (A) auf der Zahnriemen-Antriebsscheibe mit dem Zeiger (B) an der Ölpumpe in Flucht bringen. Die Nockenwellenriemenscheibe reinigen und auf den oberen Totpunkt stellen. Die Markierung "UP" (A) an der Nockenwellenriemenscheibe muß nach oben zeigen. Die TDC Markierung (B) an der Nockenwellenriemenscheibe mit der Obersette des Zylinderkopts in flucht bringen.