## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### DTC-Fehlersuche (Fortsetzung) | 14-307 |

DTC 42: Störung im Schaltsteuersystem Überprüfen, ob die -Anzeigeleuchte einen anderen Code anzeigt. Zeigt die -Anzeigeleuchte einen anderen Code an? JA – Die entsprechende Fehlersuche für den (die) angezeigten Code(s) durchführen. Nach der Fehlersuche erneut auf DTC 42 überprüfen. NEIN – Mit Schritt 2 fortfahren. Das Automatikgetriebeöl auf Qualitätsminderung überprüfen. Weist das Automatikgetriebeöl eine Qualitätsminderung auf? JA – Das Automatikgetriebeöl auswechseln (siehe Seite 14-320). Das Fahrzeug unter denselben Bedingungen probefahren, unter denen der Code angezeigt wurde, dann die Prüfung erneut durchführen. NEIN – Mit Schritt 3 fortfahren. Die Festbremsdrehzahl in Position messen (siehe Seite 14-315). Beträgt die Festbremsdrehzahl mehr als 3500 min-1? JA – Das Getriebe auswechseln. NEIN – Liegt die Festbremsdrehzahl unter 2000 min-1, die untere Ventilgehäusebaugruppe auswechseln. Beträgt die Festbremsdrehzahl 2000 - 3500 min-1, mit Schritt 4 fortfahren. Das Fahrzeug für mehrere Minuten mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit von 50 km/h fahren. Die Motordrehzahl im Verhältnis zur Fahrzeuggeschwindigkeit überprüfen (siehe Seite 14-312). Entspricht die Motordrehzahl der Spezifikation? JA – Die untere Ventilgehäusebaugruppe auswechseln. NEIN – Das Getriebe auswechseln. |  |