## Getriebegehäuse #### Aus- und Einbau der Lager | 14-177 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge Zange für Sicherungsringe, 07LGC-0010100 Treibdorn, 07949-3710001 Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 62 x 68 mm, 07746-0010500 Treiberaufsatz, 72 x 75 mm, 07746-0010600 ZUR BEACHTUNG: Vor dem Zusammenbau Automatikgetriebeöl auf alle Teile auftragen. Zum Ausbauen von Hauptwellenlager (A), Nebenwellenlager (B) und Zusatzwellenlager (C) aus dem Getriebegehäuse die einzelnen Sicherungsringe mit der Zange für Sicherungsringe weiten und dann das Lager herausschieben. ZUR BEACHTUNG: Den Sicherungsring nur dann entfernen, wenn die Nuten im Gehäuse gereinigt werden müssen. |  | Die Lager in der dargestellten Richtung einbauen. Die einzelnen Sicherungsringe mit der Zange für Sicherungsringe weiten und das Lager teilweise in das Gehäuse einsetzen. Die Zange lösen, dann das Lager in das Gehäuse einschieben, bis der Sicherungsring in der korrekten Position einrastet. Nach Einbau der Lager überprüfen, ob die Sicherungsringe (A) in den Lager- und Gehäusenuten sitzen und daß die Ringendenspalten (B) den korrekten Abstand aufweisen.