## Schaltgetriebe #### Getriebeausbau (Fortsetzung) | 13-8 |

Die Motorversteifung (A) und den Kupplungsdeckel (B) entfernen. Ölwanne aus Stahl: Ölwanne aus Aluminium: |  | Den Getriebebock unter das Getriebe setzen und die drei unteren Getriebe-Befestigungsschrauben herausdrehen. Das Getriebe vom Motor wegziehen, bis die Hauptwelle die Kupplungsdruckplatte freigibt, dann das Getriebe auf den Getriebebock absenken, Die Manschette (A), die Ausrückgabel (B) und das Ausrücklager (C) vom Getriebe (D) entfernen.