## Ein paar Worte zur Sicherheit #### Wartungsinformationen |  | WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen bezüglich Wartung und Reparatur sind für den Gebrauch durch qualifizierte, profesionelle Techniker bestimmt. Wenn versucht wird, Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten ohne die entsprechende Ausbildung, Werkzeuge und Geräte durchzuführen, so kann dies eine Verletzung der handelden Person sowie anderer Personen zur Folge haben. Es kann außerdem zu einer Beschädigung des Fahrzeugs führen oder einen unsicheren Zustand herbeiführen. In diesem Handbuch werden die geeigneten Verfahren und Vorgehensweisen für die Durchführung von Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten beschrieben. Bei einigen Vorgehensweisen müssen Spezialwerkzeuge und spezielle Geräte verwendet werden. Jeder, der vorhat, ein Ersatzteil, eine Wartungsverfahren oder ein Werkzeug zu verwenden, das nicht von Honda empfohlen wird, muß die Risiken in bezug auf persönliche Sicherheit und sicheren Betrieb des Fahrzeugs ermitteln. Wenn ein Teil ausgewechselt werden muß, Original-Honda-Ersatzteile mit der korrekten Teilenummer oder ein gleichwertiges Teil verwenden. Wir raten dringend davon ab, Ersatzteile von minderer Qualität zu verwenden. FÜR DIE SICHERHEIT DES KUNDEN Ein korrekter Service und eine korrekte Wartung sind von grundlegender Bedeutung für die Sicherheit des Kunden und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Fehler bzw. Flüchtigkeitsfehler bei der Wartung eines Fahrzeugs können zu einem fehlerhaften Betrieb , einer Beschädigung des Fahrzeugs oder zu einer Verletzung anderer Personen führen.
WARNUNG Falsche Wartungs- oder Reparaturarbeiten können zu einem unsicheren Zustand führen, der zur Folge hat, daß der Kunde ernsthaft verletzt oder gar getötet wird. Alle Verfahren und Vorschriften in diesem Handbuch und anderen Veröffentlichungen zur Wartung sind sorgfältig zu befolgen.
FÜR IHRE SICHERHEIT Da dieses Handbuch für den professionellen Wartungs-Techniker bestimmt ist, enthält es keine Warnungen bezüglich grundlegender Werkstatt-Sicherheitspraktiken (z.B. Heiße Teile – Handschuhe tragen). Wenn Sie keine Werkstatt-Sicherheitsausbildung erhalten haben oder sich in bezug auf ihre Kenntnis von sicheren Wartungspraktiken nicht sicher sind, empfehlen wir Ihnen, die in diesem Handbuch beschriebenen Vorgehensweisen nicht durchzuführen.
WARNUNG Werden die Verfahren und Vorschriften nicht beachtet, können auch Sie ernsthaft verletzt oder getötet werden. Alle Verfahren und Vorschriften in diesem Handbuch müssen beachtet werden.
Einige der wichtigsten allgemeinen Sicherheitsvorschriften für die Wartung sind im nachfolgenden aufgeführt. Wir können Sie jedoch nicht vor allen möglichen Gefahren warnen, die bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entstehen können. Nur Sie selbst können entscheiden, ob Sie eine Aufgabe ausführen oder nicht. |  | Stellen Sie sicher, daß Sie alle grundlegenden Werkstatt-Sicherheitspraktiken genau verstanden haben und das Sie geeignete Kleidung tragen sowie Sicherheitsausrüstung verwenden. Bei der Durchführung von Wartungsarbeiten sind die folgenden Punkte besonders zu beachten: Vor Beginn der Arbeit alle Anweisungen sorgfältig durchlesen und sicherstellen, daß alle Werkzeuge und alle Ersatz- oder Reparaturteile vorhanden sind und daß die Kenntnisse zur sicheren und vollständigen Durchführung der Aufgaben ausreichen. Die Augen müssen mit geeigneten Schutzbrillen und -visieren geschützt werden, wenn gehämmert, gebohrt, geschliffen, oder in der Nähe von Druckluftquellen oder unter Druck stehenden Flüssigkeiten oder Federn und anderen vorgespannten Bauteilen gearbeitet wird. In Zweifelsfällen stets einen geeigneten Augenschutz tragen. Wenn erforderlich, stets Schutzkleidung anziehen, so z.B. Handschuhe oder Sicherheitsschuhe. Das Berühren von heißen oder scharfen Teilen kann zu Verbrennungen bzw. Schnittverletzungen führen. Bevor ein Teil angefaßt wird, das so aussieht, als könne es Verletzungen verursachen, stets Handschuhe anziehen. Schützen Sie sich und andere vor Verletzungen, wenn das Fahrzeug in die Luft gehoben wird. Bei jedem Anheben des Fahrzeugs, sei es durch einen Kran oder eine Hebebühne, muß sichergestellt sein, daß das Fahrzeug sicher abgestützt ist. Wagenheberstützen verwenden. Sicherstellen, daß der Motor vor Beginn der Wartungsarbeiten abgestellt wird, wenn es nicht ausdrücklich anders vorgeschrieben ist. Dadurch können einige mögliche Gefahrenquellen ausgeschlossen werden: Kohlenmonoxidvergiftung durch Motorabgase. Wenn der Motor läuft, stets für ausreichende Belüftung sorgen. Verbrennungen durch heiße Teile oder Kühlmittel. Den Motor und die Auspuffanlage abkühlen lassen, bevor in diesen Bereichen gearbeitet wird. Verletzungen durch sich bewegende Teile. Wenn die Anweisung vorschreibt, daß der Motor laufen muß, stets sicherstellen, daß Hände, Finger und Kleidung nicht im Weg sind. Kraftstoffdämpfe und Wasserstoffgase aus der Batterie sind explosiv. In der Nähe von Kraftstoffquellen oder Batterien stets besonders sorgfältig arbeiten, um die Möglichkeit eines Brandes oder einer Explosion so gering wie möglich zu halten. Ausschließlich nicht entflammbare Lösungsmittel, also auf keinen Fall Benzin, zur Reinigung von Bauteilen verwenden. Benzin niemals in einen offenen Behälter ablassen oder darin lagern. Zigaretten, Funken und offenes Feuer von der Batterie und allen dazugehörigen Teilen fernhalten.

a a a