## Türen #### Türschloss austauschen (Fortsetzung) | 20-9 |

Außer Modell KE: Schrauben herausdrehen, dann das Schloss (A) durch die Öffnung in der Tür ausbauen. Nicht die Außengriffstange (B), Zylinderstange (C), Verriegelungsstange (D) oder den Innengriffzug (E) verbiegen. Lage der Befestigungen : Schraube, 3 Schloss in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Darauf achten, dass die Anschlüsse des Stellglieds korrekt eingesteckt sind, und dass jede Stange fest verbunden ist. Darauf achten, dass die Tür sich gut öffnen und schließen lässt. |  | a a a