## Servolenkung #### Einbau des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-58 |

Die Zahnstangenführung (A) montieren. Den Motorkabelbaum (B) in die Kabelbaumhalterung (C) einsetzen. Unter dem Lenkgetriebe die Klemme (A) des Rücklaufschlauchs am Getriebe montieren. |  | Über dem Lenkgetriebe die Zufuhrleitung (A) sicher anschließen und die 14mm-Überwurfmutter (B) anziehen. Die Rücklaufleitung (C) sicher anschließen und die 16mm-Überwurfmutter (D) anziehen. Die Klemme (A) der Zufuhrleitung am Getriebe montieren. Darauf achten, daß es zwischen den Zufuhr- und Rücklaufleitungen und anderen Teilen nicht zu Kollisionen kommen kann.