## SRS #### Vorsichtsmaßnahmen und Vorgehensweisen (Fortsetzung) | 23-31 |

Abziehen der Airbag-Stecker, der Seiten-Airbagstecker und der Gurtstraffer-Stecker

Bevor der Front-Airbag, der Seiten-Airbag oder andere SRS-Bauteile (die SRS-Einheit, die Kabelrolle, die Seitenaufprallsensoren und der Gurtstrafferstecker) ausgebaut werden, die Stecker von SRS-Bauteilen abgezogen und die Armaturentafel oder die Lenksäule ausgebaut werden, müssen die Airbag-Stecker oder die Seiten-Airbagstecker von den Airbags abgezogen werden, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.

Vor Beginn der folgenden Arbeiten stets die Zündung ausschalten, das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens drei Minuten lang warten.

- Vor dem Abziehen des 18P-Steckers (A) des Armaturentafelkabelbaums B von der SRS-Einheit den 2P-Stecker (C) des Fahrer-Airbags, den 2P-Stecker (D) des Beifahrer-Airbags, den 2P-Stecker (F) des linken Gurtstraffers und den 2P-Stecker (G) des rechten Gurtstraffers abziehen.
- Vor dem Abziehen des 18P-Stecker (I) des Bodenkabelbaums von der SRS-Einheit beide 2P-Stecker (L, M) vom Seiten-Airbag abziehen.
- Vor dem Abziehen des 4P-Steckers (B) der Kabelrolle den 2P-Stecker (C) des Fahrer-Airbags abziehen.
- Vor dem Abziehen des 4P-Steckers (E) des Bodenkabelbaums beide 2P-Stecker (F, G) des Gurtstraffers abziehen.