## Konsolen #### Konsolen vorne und hinten ausbauen/einbauen | 20-37 |

HINWEIS: Darauf achten, dass Vordersitz, Armaturenbrett und zugehörige Teile nicht verkratzt werden. Vordere Konsole (A) ausbauen Vordersitze vollständig nach vorne schieben. Schrauben (B) aus dem hinteren Abschnitt der Konsole hinten herausschrauben. Vordersitze vollständig nach hinten schieben. Vorderen Abschnitt der Konsole hinten nach oben ziehen, um die Clips (C) und Haken (D) zu lösen, dann die Konsole hinten von der Konsole vorne (E) abbauen. Ggf. Stecker (F) vom Sitzheizungsschalter abziehen. Hinten anfangend, die Konsole hinten hochziehen und ausbauen. Lage der Befestigungen B : Schraube, 2 C : Clip, 2 |  | Konsole hinten (A) ausbauen Aschenbecher (B) entfernen. Matte (C) des Konsolenkastens herausnehmen. Bolzen (D), Schrauben (E) und Clips (F) entfernen. Konsole hinten vorsichtig herausziehen, um die Haken (G) und Stifte (H) freizugeben. Lage der Befestigungselemente D : Bolzen, 2 E : Schraube, 2 F : Clip, 2 Konsole in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen; dabei folgendes beachten: Beschädigte Clips austauschen. Auf korrekten Anschluss des Steckers der Sitzheizung achten (bei einigen Modellen). a a a