## Öffner #### Auswechseln des Heckklappengriffs | 20-268 | Auswechseln der Heckklappenschloßfalle

2. ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Die untere Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Den Heckklappenöffnerseilzug (A) vom Heckklappengriff (B) abnehmen und die Muttern abschrauben.
   Lage der Befestigungen
   : Mutter, 2
3. Den Heckklappengriff (A) herausziehen und abnehmen. Der Einbau des Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Sicherstellen, daß der Heckklappenöffnerseilzug korrekt angeschlossen ist. Sicherstellen, daß die Heckklappe gut zu öffnen ist. |  | ZUR BEACHTUNG: Handschuhe zum Schutz der Hände tragen. Mit Sicherheitsschalter: Die untere Heckklappenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-209). Den Heckklappenöffnerseilzug vom Heckklappengriff abtrennen. Den Stecker des Heckklappen-Schloßfallenschalters (A) und den Stecker des Heckklappen-Stellantriebs (B) abziehen und von der Heckklappe abnehmen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 3
Die Schrauben herausdrehen, dann die Heckklappenschloßfalle (C) herausziehen.