## Einführung #### Überblick über Modelländerungen |  |

GEGENSTAND | BESCHREIBUNG | MJ 2001, 2-türig | MJ 2001, 5-türig (In GB produziert) | MJ 2001, 3-türig (In GB produziert) | SIEHE KAPITEL
Allgemeines | Coupé mit aufgenommen Motoren D17A8, D17A9 mit aufgenommen | O |  |  | -
5-türiger Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
3-türiges Modell mit aufgenommen |  |  | O | 1,2
Motorelektrik | Motoren D17A8, D17A9 mit aufgenommen | O |  |  | -
Motoren D14Z6, D16V1 und D16V3 für 5-türigen Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
Motor | Motoren D17A8, D17A9 mit aufgenommen | O |  |  | -
Motoren D14Z6, D16V1 und D16V3 für 5-türigen Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
Kraftstoff- und Abgasanlage | Coupé mit aufgenommen | O |  |  | -
Modelle KG, KS, KY mit aufgenommen |  | O |  | -
Automatikgetriebe | Schaltprogramm mit aufgenommen | O |  |  | -
5-türigen Linkslenker mit aufgenommen, mit Getriebe mit 7 Schaltstellungen |  | O |  | -
Schaltprogramm und Festbremsdrehzahlen geändert |  |  | O | 14
Antriebsstrang/Achse | 5-türiger Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
3-türiges Modell mit aufgenommen |  |  | O | 16
Karosserie | Coupé mit aufgenommen | O |  |  | -
5-türiger Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
3-türiges Modell mit aufgenommen |  |  | O | 20
Karosserieelektrik | Coupé mit aufgenommen | O |  |  | -
5-türiger Linkslenker mit aufgenommen |  | O |  | -
3-türiges Modell mit aufgenommen |  |  | O | 22
Rückhaltesysteme | Coupé mit aufgenommen | O |  |  | -
3-türiges Modell mit aufgenommen |  |  | O | 23

a a a