## Heizung #### Strom- und Masseschaltkreise der Heizungssteuerung - Fehlersuche | 21-43 |

Die Sicherung Nr. 14 (10 A) im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum prüfen. Ist die Sicherung in Ordnung? JA - Mit Schritt 2 fortfahren. NEIN - Die Sicherung auswechseln und erneut prüfen. Den Stecker A (14P) der Heizungsbedientafel abziehen. Die Zündung einschalten (II). Die Spannung zwischen der Klemme Nr. 14 des Steckers A (14P) der Heizungsbedientafel und Karosseriemasse messen. STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmenbuchsen Liegt Batteriespannung an? JA - Mit Schritt 5 fortfahren. NEIN - Offenen Stromkreis im Kabel zwischen Sicherung Nr. 14 im Sicherungs-/Relaiskasten im Fußraum und der Heizungsbedientafel reparieren. Die Zündung ausschalten. |  | Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme Nr. 13 des Steckers A (14P) der Heizungsbedientafel und Karosseriemasse prüfen. STECKER A (14P) DER HEIZUNGSBEDIENTAFEL Kabelseite der Klemmenbuchsen Besteht Stromdurchgang? JA - Auf lose Kabel oder schlechte Anschlüsse am Stecker A (14P) der Heizungsbedientafel prüfen. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, eine bekanntermaßen funktionstüchtige Heizungsbedientafel einbauen und erneut prüfen. Wenn das Symptom/die Anzeige verschwindet, muß die ursprüngliche Heizungsbedientafel ausgewechselt werden. NEIN - Auf offenen Stromkreis im Kabel zwischen Heizungsbedientafel und Karosseriemasse prüfen. Wenn das Kabel in Ordnung ist, auf schlechte Masse an G501 (5-Türer) oder G502 (4-Türer) prüfen.