## Heckscheibenheizung #### Test der Scheibenantennenspule | 22-163 | ## Test der Zusatz-Scheibenantennenspule

Den Kofferraumdeckel öffnen. Den 2P-Stecker (A) und den 1P-Stecker (B) von der Scheibenantennenspule (C) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen der Klemme B2 und Karosseriemasse und zwischen den Klemmen A1 und B1 prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, mit Schritt 4 fortfahren. Die Hutablage ausbauen (siehe Seite 20-65). Die beiden Schrauben lösen und die Scheibenantennenspule ausbauen. |  | Die Seitenverkleidung hinten rechts abnehmen (siehe Seite 20-67). Die 1P-Stecker (A) von der Zusatz-Scheibenantennenspule (B) abziehen. Auf Stromdurchgang zwischen den Klemmen A1 und B1 prüfen. Stromdurchgang muß bestehen. Besteht kein Stromdurchgang, die beiden Schrauben herausdrehen und die Scheibenantennenspule auswechseln.