## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-40 |

Elektronisches Steuersystem (Fortsetzung)

Schaltsteuerung

Anhand verschiedener Signale von den Sensoren und Schaltern bestimmt das PCM sofort den geeigneten Gang und aktiviert die Schaltmagnetventile A und B zur St euerung des Schaltvorgangs.

Zur Steuerung des Schaltvorgangs in die Positionen und wurde ferner ein Logiksteuersystem für Steigungen eingebaut. Das PCM vergleicht die aktuellen Fahrbedingungen mit den gespeicherten Fahrbedingungen, basierend auf den Eingangssignalen von Drosselklappenpositionssensor, Kühlmitteltemperatursensor, Luftdrucksensor, Bremspedal-Positionsschalter, Cruise-Control-Signal und Wählhebel-Positionssignal; auf diese Weise steuert das PCM den Schaltvorgang bei Bergauf- und Bergabfahrt des Fahrzeugs oder im Schiebebetrieb.