## Hinteres Seitenwand-Außenblech #### Ausbau | 3-7 |

- Hinteres Seitenwand-Außenblech herausschneiden und abstemmen.
- Untere und obere Hecksäulenrinne auf Einbaulage und Beschädigung prüfen, ggf. untere Hecksäulenrinne auswechseln
- B-Säulen-Versteifung auf Einbaulage und Beschädigung prüfen. Ggf. die B-Säulen-Versteifung auswechseln.
- Beim Auswechseln der unteren B-Säulen-Versteifung das B-Säulen-Trennstück entfernen und die Isolierung anstelle des Trennstücks einkleben.

| AUSSENBLECH UNTERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG B-SÄULEN-TRENNSTÜCK OBERE B-SÄULEN-VERSTEIFUNG HECKSÄULEN-INNENBLECH OBERE HECKSÄULENRINNE RÜCKWAND UNTERE HECKSÄULENRINNE HINTERES INNENBLECH SEITENSCHWELLERVERSTÄRKUNG OBERE HECKSÄULENRINNE UNTERE HECKSÄULENRINNE HECKSÄULEN-INNENBLECH RÜCKWAND-KNOTENBLECH RÜCKWAND UNTERE HECKSÄULENRINNEN-VERSTEIFUNG ANSICHT (Z)

a a a