## Automatikgetriebe #### Einbau des Getriebes (Fortsetzung) | 14-134 |

Den Spritzschutz anbringen. Die Stecker an die A/T-Kupplungsdruck-Steuermagnetventile A und B, die Schaltmagnetventile A und B (C) und den Nebenwellen-Drehzahlsenor (D) anschließen, dann die Kabelbaumklammern an den Klammerhalterungen anbringen. |  | Die ATF-Kühlerschläuche (A) an den ATF-Kühlerleitungen (B) anschließen (siehe Seite 14-136). Den Stecker des Getriebe-Fahrbereichsschalters (A) anschließen und in der zugehörigen Halterung (B) anbringen. Die Kabelbaumklammer an der Klammerhalterung anbringen. Den VSS-Stecker (C) montieren, dann die Kabelbaumklammer an der Klammerhalterung anbringen.