## Schiebedach #### Auswechseln des Sonnenschutzes | 20-197 |

2. Den Ablaufkanal abbauen. Den Sonnenschutz (A) soweit verschieben, bis beide Abstandsstücke (B) des Sonnenschutzgleitstücks zu sehen sind.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
4. Die Schrauben herausdrehen, dann beide Abstandsstücke ausbauen. |  | Den vorderen Teil des Sonnenschutzes (A) anheben und dabei den Sonnenschutz nach vorne schieben, bis die beiden hinteren Haken (B) des Sonnenschutzes zu sehen sind. Dabei den Sonnenschutz und die Haken nicht beschädigen.
   Lage der Befestigungen
   : Schraube, 4
Die Schrauben herausdrehen, dann beide Haken ausbauen.