## Ladesystem #### Fehlersuche Ladekreis (Fortsetzung) | 4-22 |

Auf Durchgang zwischen Klemme B10 des ECM-Steckers und Karosseriemasse prüfen. ECM-STECKER B (24-POLIG) Kabelseite der Buchsenverbindungen Ist Durchgang vorhanden? JA - Kurzschluss im Kabel zwischen Generator und ECM reparieren. NEIN - Weiter mit der Prüfung von Generator und Regler. |  | Generator- und Reglerkreis prüfen Sicherstellen, dass die Batterie ausreichend geladen ist, siehe MJ 01 Civic Werkstatthandbuch (siehe Seite 22-79). Die Hebevorrichtung ganz anheben. Amperemeter, 0 - 400 A, am Starter-Unterkabelbaum anschließen. Die Hebevorrichtung absenken. Voltmeter, 0 - 20 V (Genauigkeit von 0,1 V), an T101 anschließen. a a a