## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Auswechseln der ATF-Kühlerschläuche | 14-338 | Einbau des ATF-Filters

Den ATF-Kühler-Einlaßschlauch (A) an der Kühler-Einlaßleitung (B) anschließen, so daß der Punkt (C) am Schlauch zum Ölmeßstab (D) zeigt. Den Einlaßschlauch an den ATF-Filter (E) anschließen, bis seine Enden mit der weißen Linie (F) zur Deckung gebracht sind. Die Kühlerschläuche mit der Leitung, dem ATF-Filter und dem ATF-Kühler verbinden und wie dargestellt mit den Clips (G) sichern. Die Kühlerschlauchklammer (H) an der weißen Linie (I) am Kühler-Einlaßschlauch anbringen und den Auslaßschlauch klammern. Die Kühlerschlauch-/ATF-Kühlerschlauchklammer (J) an der weißen Linie (K) am Kühler-Einlaßschlauch anbringen. |  | Die ATF-Filterhalterung (A) am ATF-Filter (B) anbringen. Den ATF-Filter und die Halterung an der Karosserie montieren.