## Vorderradaufhängung #### Auswechseln des Stabilisatorgelenks (Fortsetzung) | 18-18 |

5. Die Vorderseite des Fahrzeugs anheben und sicherstellen, daß es gut abgestützt ist. Die Vorderräder entfernen. Die selbstsichernde Mutter (A) und die Flanschmutter (B) unter gleichzeitigem Festhalten des entsprechenden Gelenkbolzens (C) mit einem Sechskantschlüssel (D) herausdrehen und das Stabilisatorgelenk (E) abtrennen. Das Stabilisatorgelenk am Stabilisator anbringen und den unteren Querlenker so anbringen, daß die Gelenkbolzen in der Mitte des jeweiligen Bewegungsbereichs liegen. |  | Die selbstsichernde Mutter und die Flanschmutter aufsetzen und leicht anziehen. ZUR BEACHTUNG: Eine neue selbstsichernde Mutter beim Zusammenbau verwenden. Den Wagenheber unter das Kugelgelenk des unteren Querlenkers stellen, und die Aufhängung anheben, um sie mit dem Gewicht des Fahrzeugs zu belasten.
   HINWEIS
Den Wagenheber nicht am flachen Teil des unteren Querlenkers ansetzen. Dadurch kann der untere Querlenker verbogen werden. Die selbstsichernde Mutter (A) und die Flanschmutter (B) unter gleichzeitigem Festhalten der entsprechenden Gelenkbolzen (C) mit einem Sechskantschlüssel (D) auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen. Nach 5 Minuten die selbstsichernde Mutter nochmals auf das vorgeschriebene Anzugsmoment anziehen.