## Elektrische Fensterheber #### Auswechseln des Hauptschalters | 22-200 |

4-Türer: Die Türgriffverkleidung abnehmen (siehe Seite Seite 20-7). Die Schrauben herausdrehen und den Fensterheberhauptschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 20P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die Schrauben herausdrehen und den Schalter (A) aus der Schalterkonsole (B) entfernen. |  | 5-Türer: Die Türgriffverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-144). Die Schrauben herausdrehen und den Fensterheberhauptschalter (A) aus der Türverkleidung ausbauen. Den 20P-Stecker (B) vom Schalter abziehen. Die Schrauben herausdrehen und den Schalter (A) aus der Schalterkonsole (B) entfernen.