## Automatikgetriebe #### Systembeschreibung (Fortsetzung) | 14-22 |

Kraftfluß (Fortsetzung)

Position

In Position werden die Kupplung 1. Gang und die Haltekupplung 1. Gang mit Hydraulikdruck beaufschlagt.

Der Kraftfluß beim Beschleunigen sieht wie folgt aus:

- Die Kupplung 1. Gang wird mit Hydraulikdruck beaufschlagt und dann bringt die Kupplung 1. Gang das Zahnrad 1. Gang der Hauptwelle mit der Hauptwelle in Eingriff.
- Das Zahnrad 1. Gang der Hauptwelle treibt das Zahnrad 1. Gang der Nebenwelle und die Nebenwelle an.
- Kraft wird zum Achsantriebsrad übertragen, das wiederum das Achsabtriebsrad antreibt.

  | DREHMOMENTWANDLER HALTEKUPPLUNG 1. GANG ZAHNRAD 1. GANG ZUSATZWELLE ZUSATZWELLE ZAHNRAD 1. GANG HAUPTWELLE KUPPLUNG 1. GANG HAUPTWELLE NEBENWELLE FREILAUFKUPPLUNG PARKRAD ZAHNRAD 1. GANG ZUSATZWELLE ACHSABTRIEBSRAD ACHSANTRIEBSRAD

a a a