## Kupplung #### Nehmerzylinder auswechseln (Fortsetzung) | 12-9 |

Die Kupplungshydraulik entlüften. Einen Schlauch an der Entlüftungsschraube (A) anbringen und den Schlauch in einen Behälter mit Bremsflüssigkeit hängen. Sicherstellen, dass am Kupplungsgeberzylinder ausreichend Flüssigkeit vorhanden ist, dann das Kupplungspedal mehrmals langsam niederdrücken, bis am Entlüftungsschlauch keine Blasen mehr zu sehen sind. Die Entlüftungsschraube mit 8 Nm festziehen. Nicht übermäßig festziehen. Anschließend den Behälter des Kupplungsgeberzylinders wieder mit Flüssigkeit auffüllen. Nur saubere Original Honda-Bremsflüssigkeit DOT 3 oder 4 verwenden. |  | a a a