## Getriebegehäuse/Schwungscheibengehäuse #### Auswechseln der Eingangswellen-Öldichtung im Schwungscheibengehäuse | 14-361 | Aus-/Einbau der Steuerwellenbaugruppe

Erforderliche Spezialwerkzeuge Treibdorn, 07749-0010000 Treiberaufsatz, 32 x 35 mm, 07746-0010100 Die Eingangswellen-Öldichtung (A) aus dem Schwungscheibengehäuse (B) ausbauen. Die Öldichtung (A) mit den Spezialwerkzeugen in das Schwungscheibengehäuse (B) einsetzen. |  | Die Schraube (A) und die Sicherungsscheibe (B) entfernen. Den Steuerhebel (C) von der Steuerwelle (D) abmontieren. Die Steuerwellenbaugruppe aus dem Getriebegehäuse (E) ausbauen. Die Steuerwellenbaugruppe in das Getriebegehäuse einbauen. Den Steuerhebel an der Steuerwelle montieren. Die Schraube mit einer neuen Sicherungscheibe einsetzen und anziehen.