## EPS-Komponenten #### Überholen des Lenkgetriebes (Fortsetzung) | 17-104 |

Den Ösenbereich (A) des Bands (B) mit einer handelsüblichen Kneifzange, Oetiker 1098 oder ähnlichem (C) schließen. Die Zahnstange nach links und rechts verschieben und sicherstellen, daß sich die Manschetten nicht verformen oder verdrehen. Auf die Gleitfläche der Zahnstangenführung (A) Fett auftragen und die Führung dann in das Getriebegehäuse einbauen. Dichtmittel rundum auf die Gewinde der Zahnstangenführungsschraube (B) auftragen, dann die Tellerscheibe (C), die Feder (D), die Zahnstangenführungsschraube und die Kontermutter (E) einsetzen. Die Zahnstangenführungsschraube einstellen (siehe Seite 17-13). Danach die Zahnstange nach rechts und links schieben und sicherstellen, daß sich die Stange reibungslos bewegt. |  | Vor dem Anbringen der Halterung (A) die Paßflächen der 12mm-Flanschschrauben (B) und der Halterung reinigen. Dann die neuen O-Ringe (C) auf die 12mm-Flanschschrauben aufsetzen. Die Halterung mit 12mm-Flanschschrauben an der Zahnstange befestigen. Nach dem Anziehen der 12mm-Flanschschrauben die Sperrplatte (A) über einem der Schraubenköpfe (B) anbringen. Dabei die Nasen der Sperrplatte mit den flachen Stellen (C) des Sechskantschraubenkopfes zur Deckung bringen.