## Ansaugluftsystem #### Luftfilter auswechseln | 11-126 | Luftfilterelement auswechseln

Die Muttern (A) abschrauben. Luftfilter (B) ausbauen. Der Einbau der Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. |  | Deckel (A) des Luftfiltergehäuses abbauen. Luftfilterelement (B) aus dem Luftfiltergehäuse (C) herausheben. Der Einbau der Teile erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. a a a