## Schaltgetriebe #### Überprüfung der Hauptwelle | 13-27 |

1. Die Oberflächen von Zahnrad und Lager auf Verschleiß und Beschädigung überprüfen, dann die Hauptwelle an den Punkten A, B und C messen. Unterschreitet die Hauptwelle an einer Stelle die Verschleißgrenze, die Hauptwelle durch eine neue ersetzen. Sollwert:
   A (Kugellager-Oberfläche): | 25,987 – 26,000 mm
   B (Abstandshülsen-Oberfläche): | 28,980 – 28,993 mm
   C (Nadellager-Oberfläche): | 34,984 – 35,000 mm
   D (Kugellager-Oberfläche): | 25,977 – 25,990 mm
   Verschleißgrenze: | A: 25,93 mm
   | B: 28,93 mm
   | C: 34,93 mm
   | D: 25,92 mm
2. Beide Enden der Hauptwelle abstützen und die Hauptwelle auf Schlag überprüfen. Zum Messen des Schlags die Hauptwelle um zwei komplette Umdrehungen drehen. Überschreitet der Schlag die Verschleißgrenze, die Hauptwelle durch eine neue ersetzen.
   Sollwert: | max. 0,02 mm
   Verschleißgrenze: | 0,05 mm