## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Motorblock (Fortsetzung) | 2-5 |

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Kurbelwelle | Hauptzapfendurchmesser | Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 54,976-55,000 mm | -
Kurbelzapfendurchmesser | Motor D17A2, D17A5, D17A8, D17A9 | 44,976-45,000 mm | -
Kurbel/Hauptzapfenkonus |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Kurbel/Hauptzapfenunrundheit |  | 0,0025 mm | 0,005 mm
Axialspiel |  | 0,10-0,35 mm | 0,45 mm
Schlag |  | max. 0,03 mm | 0,04 mm
Kurbelwellenlager | Radialspiel Hauptlager - Zapfen bei Motor D117A2, D17A5, D17A8, D17A9 | Zapfen Nr. 1 Zapfen Nr. 5 | 0,018-0,036 mm | 0,05 mm
Zapfen Nr. 2 Zapfen Nr. 3 Zapfen Nr. 4 | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm
Spiel des Plauellagers |  | 0,024-0,042 mm | 0,05 mm

Schmierung

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Sollwert oder Neu | Verschleißgrenze
Motoröl | Füllmenge | Motor D17A2, D17A5, D17A9 | 4,2 l bei Motorüberholung 3,5 l bei Ölwechsel, einschließlich Filter 3,3 l bei Ölwechsel, ohne Filter
Motor D17A8 | 4,2 l bei Motorüberholung 3,2 l bei Ölwechsel, einschließlich Filter 3,0 l bei Ölwechsel, ohne Filter
Ölpumpe | Spiel Innenrotor - Außenrotor |  | 0,06-0,18 mm | 0,20 mm
Spiel Pumpengehäuse - Außenrotor |  | 0,10-0,18 mm | 0,20 mm
Axialspiel Pumpengehäuse - Rotor |  | 0,02-0,07 mm | 0,15 mm
Öldruck bei Öltemperatur von 80°C | Im Leerlauf | min. 70 kPa (0,7kg/cm2)
bei 3000 min-1 | min. 340 kPa (3,5 kg/cm2)

Kühlung

Gegenstand | Messung | Bestimmung | Standard oder Neu | Verschleißgrenze
Kühler | Kühlerfüllmenge (einschließlich Motor, Heizung, Schläuche und Behälter) | M/T: Motorüberholung | 5,1 l
M/T: Kühlmittelwechsel | 4,0 l
A/T: Motorüberholung | 5,0 l
A/T: Kühlmittelwechsel | 3,9 l
Behälter | Kühlmittelfüllmenge |  | 0,4 l
Kühlerdeckel | Öffnungsdruck |  | 93-123 kPa (0,95-1,25 kg/cm2 )
Thermostat | Öffnungstemperatur | Öffnungsbeginn | 76-80°C
Ganz geöffnet | 90°C
Ventilhub bei voller Öffnung |  | min. 8,0 mm
Kühlerlüfterschalter | Einschalttemperatur des Thermoschalters |  | 91-95°C
Ausschalttemperatur des Thermoschalters |  | 3-8°C von der tatsächlichen Einschalttemperatur subtrahieren