## Differential des Honda Multi Matic- Getriebes/CVT #### Bauteile-Lageindex | 14-387 | Überprüfung des Spiels

ACHSABTRIEBSRAD Auswechseln, Seite 14-388 AUSGLEICHSGEHÄUSELAGER Auswechseln, Seite 14-388 AUSGLEICHSGEHÄUSE Überprüfung des Spiels, Seite 14-387Auswechseln, Seite 14-388 AUSGLEICHSGEHÄUSELAGER Auswechseln, Seite 14-388 ANSCHLAGRING, 80 mm Wahl, Seite 14-390 |  | Die Differentialbaugruppe auf Prismenblöcke (A) setzen und beide Achsen installieren. Das Spiel der Ausgleichskegelräder (B) mit einer Meßuhr (C) überprüfen. SOLLWERT: 0,05 – 0,15 mm Liegt das Spiel außerhalb des Sollwerts, muß das Ausgleichsgehäuse ausgewechselt werden.