## Klimaanlage #### Fehlercode-(DTC-)Tabelle (Fortsetzung) | 21-106 |

5-Türer

DTC (Umluftanzeigeleuchte blinkt) | Erfaßtes Element | Seite
1 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | (siehe Seite 21-128)
2 | Kurzschluß im Schaltkreis des im Fahrzeug eingebauten Temperatursensors | (siehe Seite 21-129)
3 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Außentemperatursensors | (siehe Seite 21-129)
4 | Kurzschluß im Schaltkreis des Außentemperatursensors | (siehe Seite 21-131)
5 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors | (siehe Seite 21-131)
6 | Kurzschluß im Schaltkreis des Sonnenlichtsensors | (siehe Seite 21-132)
7 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-133)
8 | Kurzschluß im Schaltkreis des Luftmischsteuermotors | (siehe Seite 21-133)
9 | Eine Störung im Gestänge der Luftmischsteuerung, Klappe oder Motor | (siehe Seite 21-134)
10 | Offener Stromkreis oder Kurzschluß im Schaltkreis des Betriebsartsteuermotors | (siehe Seite 21-135)
11 | Eine Störung im Gestänge der Betriebsartsteuerung, Klappen oder Motor | (siehe Seite 21-136)
12 | Eine Störung im Schaltkreis des Gebläsemotors | (siehe Seite 21-137)
13 | Eine Störung im EEPROM des Klimaanlagensteuergeräts, das Steuergerät muß ausgewechselt werden | (siehe Seite 21-153)
14 | Offener Stromkreis im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-140)
15 | Kurzschluß im Schaltkreis des Verdampfertemperatursensors | (siehe Seite 21-141)

Im Falle mehrerer Störungen zeigt die Umluftanzeigeleuchte nur den DTC mit der geringsten Zahl an Blinkzeichen an.