## Kühlsystem #### Lüftermotortest | 10-6 | ## Thermostattest

Die 2P-Stecker vom Kühlerlüftermotor und vom Kondensatorlüftermotor abziehen. Klemmenseite der Stecker Den Motor durch Anschluß von Klemme B an Batteriespannung und Klemme A an Masse testen. Den Motor auswechseln, wenn er nicht oder ungleichmäßig läuft. |  | Den Thermostat auswechseln, wenn er bei Raumtemperatur geöffnet ist. Testen eines geschlossenen Thermostats: Den Thermostat (A) in einen mit Wasser gefüllten Behälter hängen. Darauf achten, daß das Thermometer (B) den Boden des heißen Behälters nicht berührt. Das Wasser erwärmen und die Temperatur mit einem Thermometer kontrollieren. Die Temperatur feststellen, bei der sich der Thermostat zu öffnen beginnt und bei der er ganz geöffnet ist. Die Hubhöhe des Thermostats bei voller Öffnung messen. THERMOSTAT-sollwert
Hubhöhe: | über 8,0 mm
Öffnungsbeginn: | 76 - 80 oC
Ganz geöffnet: | 90 oC