## Honda Multi Matic-Getriebe/CVT #### Druckprüfung | 14-316 |

Erforderliche Spezialwerkzeuge A/T-Öldruckmessersatz, 07406-0020004 A/T-Niederdruckmesser, 07406-0070001 Vor der Überprüfung sicherstellen, daß Getriebeöl auf den vorgeschriebenen Stand aufgeführt ist. Das Fahrzeug vorne anheben und sichern. Die Feststellbremse anziehen und die Hinterräder sicher blockieren. Die Vorderräder frei drehen lassen. Den Motor warmlaufen lassen (Kühlerlüfter springt an), dann den Motor stoppen und einen Drehzahlmesser anschließen. Die Öldruckmesser an die jeweiligen Prüföffnungen anschließen; dabei darauf achten, daß weder Staub noch andere Fremdpartikel durch die Öffnungen eindringen. ANZUGSMOMENT: 18 Nm (1,8 kg-m) ZUR BEACHTUNG: Der Antriebsriemenscheibendruck kann über 3430 kPa (35,0 kg/cm2) liegen, sofern eine Getriebestörung vorliegt und das PCM daraufhin in den Sicherheitsmodus schaltet. Einen handelsüblichen Öldruckmesser mit einer Meßkapazität von min. 4900 kPa (50,0 kg/cm2) sowie den A/T-Öldruckmessersatz und den A/T-Niederdruckmesser verwenden. A/T-ÖLDRUCKMESSERSATZ, 07406-0020004 A/T-NIEDERDRUCKMESSER, 07406-0070001 |  |