## Sicherheitsgurte #### Auswechseln der hinteren Sicherheitsgurte (Fortsetzung) | 23-20 | ## Überprüfung

Der Einbau des Sicherheitsgurtes und der Gurtschlösser erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus; dabei folgende Punkte beachten: Mit mittlerem Schultergurt: Prüfen, ob der Verriegelungsmechanismus des Aufrollers funktioniert (siehe Schritt 1 auf Seite 23-21). Die Dichtscheiben wie dargestellt auf die mittlere Langschraube aufsetzen (außer bei mittlerem Schultergurt). Vor der Montage der mittleren Langschraube sicherstellen, daß der mittlere Sicherheitsgurt nicht verdreht und verknickt ist. Montage der mittleren Langschraube: DICHTSCHEIBE MITTLERE LANGSCHRAUBE ZAHNSCHEIBE MITTLERER ANKER |  | Für den Vordersitz-Gurtaufroller mit Gurtstraffer muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. Aufroller, vorne/hinten Vor dem Einbau des Aufrollers sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt ohne Klemmen herausgezogen werden kann. Sicherstellen, daß der Sicherheitsgurt nicht sperrt, wenn die Aufroller (A) bis zu 15° aus der Montageposition geneigt wird. Der Sicherheitsgurt muß sperren, wenn der Aufroller über 40° geneigt wird. Nicht versuchen, die Gurtsperre zu zerlegen. Den Sicherheitsgurt durch einen neuen ersetzen, wenn Anormalitäten auftreten. Den Sicherheitsgurt nicht zerlegen.