## Ansaugkrümmer und Auspuffanlage #### Aus- und Einbau des Ansaugkrümmers | 9-2 |

ZUR BEACHTUNG: Zum Zusammenbau neue O-Ringe und Dichtungen verwenden.

| O-RING Auswechseln. ANSAUGUNTERDRUCK- (MAP-) SENSOR DROSSELKLAPPENGEHÄUSE O-RING Auswechseln. VERSTEIFUNG DES EINSPRITZVENTILSOCKELS DICHTUNG Auswechseln. EINSPRITZVENTILSOCKEL ANSAUGKRÜMMERHALTER O-RINGE Auswechseln. ANSAUGKRÜMMER Auswechseln, wenn gerissen oder wenn Paßflächen beschädigt sind.