## Sollwerte und Verschleißgrenzen #### Schaltgetriebe und Differential | 2-7 |

Gegenstand | Messung | Nähere Angaben | Sollwert oder Neuzustand | Verschleißgrenze
Getriebeöl | Füllmenge |  | Bei Ölwechsel 1,5 l |
Bei Überholung: 1,6 l |
Hauptwelle | Axialspiel |  | 0,11 -0,18 mm | Einstellen
Durchmesser der Kugellager-Kontaktfläche (Kupplungsgehäuseseite) |  | 25,977 -25,990 mm | 25,92 mm
Durchmesser der Ring-Kontaktfläche |  | 28,980 -28,993 mm | 28,930 mm
Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche |  | 34,984 -35,000 mm | 34,93 mm
Durchmesser der Kugellager-Kontaktfläche (Getriebegehäuseseite) |  | 25,987 -26,000 mm | 25,93 mm
Schlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
Hauptwellenräder, 3. und 4. Gang | I.D. |  | 39,009 -39,025 mm | 39,070 mm
Axialspiel | 3. Gang | 0,06 -0,21 mm | 0,33 mm
4. Gang | 0,06 -0,19 mm | 0,31 mm
Dicke | 3. Gang | 27,92 -27,97 mm | 27,85 mm
4. Gang | 27,02 -27,07 mm | 26,95 mm
Hauptwelle, Zahnrad 5. Gang | I.D. |  | 39,009 -39,025 mm | 39,070 mm
Axialspiel |  | 0,06 -0,19 mm | 0,31 mm
Dicke |  | 28,92 -28,97 mm | 28,85 mm
Vorgelegewelle | Durchmesser der Nadellager-Kontaktfläche (Kupplungsgehäuseseite) |  | 34,000 -34,015 mm | 33,95 mm
Durchmesser der Kugellager-Kontaktfläche (Getriebegehäuseseite) |  | 24,980 -24,993 mm | 24,93 mm
Durchmesser der Kontaktfläche des Rads 1. Gang |  | 37,984 -38,000 mm | 37,934 mm
Schlag |  | 0,02 mm max. | 0,05 mm
1. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 43,009 -43,025 mm | 43,070 mm
Axialspiel |  | 0,03 -0,10 mm | 0,22 mm
Dicke |  | 26,91 -26,94 mm | -
2. Vorgelegewellenrad | I.D. |  | 45,009 -45,025 mm | 45,070 mm
Axialspiel |  | 0,04 -0,12 mm | 0,24 mm
Dicke |  | 27,41 -27,46 mm | 27,36 mm
Vorgelegewelle, Ring 2. Gang | I.D. |  | 34,000 -34,010 mm | 34,040 mm
O.D. |  | 39,989 -40,000 mm | 39,930 mm
Länge |  | 27,53 -27,56 mm | 27,51 mm

a a a