## Klimaanlage #### Bauteile-Lageindex (Fortsetzung) | 21-102 |

4-Türer

ZUR BEACHTUNG: Abgebildet ist LHD, gleiches gilt sinngemäß auch für RHD.

| HEIZUNGSVENTILZUG Einstellung, Seite 21-62 SONNENLICHTSENSOR Auswechseln, Seite 21-152 Test, Seite 21-152 HEIZUNGSEINHEIT/KERN Auswechseln, Seite 21-58 VERDAMPFERKERN (in Heizung eingebaut) Auswechseln, Seite 21-85 GEBLÄSEEINHEIT Ausbau und Einbau, Seite 21-54 TEILE DER GEBLÄSEEINHEIT Auswechseln, Seite 21-56 UMLUFTSTEUERMOTOR Test, Seite 21-48 Auswechseln, Seite 21-48 STAUB- UND POLLENFILTER Auswechseln, Seite 21-53 BETRIEBSARTSTEUERMOTOR Test, Seite 21-46 Auswechseln, Seite 21-46 LEISTUNGSTRANSISTOR Test, Seite 21-50 VERDAMPFERTEMPERATUR- SENSOR Auswechseln, Seite 21-83 Test, Seite 21-84 HECKSCHEIBENHEIZUNGS- SCHALTER A/C-SCHALTER UMLUFTSTEUERGERÄT KLIMAANLAGENSTEUERGERÄT Ausbau und Einbau, Seite 21-153TEMPERATURSENSOR IM FAHRZEUG Auswechseln, Seite 21-149 Test, Seite 21-150 LUFTMISCHSTEUERMOTOR Test, Seite 21-44 Auswechseln, Seite 21-44