## Sicherheitsgurte #### Auswechseln des Vordersitzgurts | 23-15 |

In diesem Bereich befinden sich SRS-Bauteile. Vor der Durchführung von Reparatur- oder Wartungsarbeiten muß die Lage der SRS-Bauteile (siehe Seite 23-24) bekannt sein, und die im SRS-Kapitel aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen und Vorgehensweisen (siehe Seite 23-25) müssen befolgt werden. ZUR BEACHTUNG: Die Vordersitzgurte auf Beschädigung prüfen und gegebenenfalls auswechseln. Die Sicherheitsgurte beim Aus- und Einbau nicht beschädigen. Vordersitz-Sicherheitsgurt Das negative Batteriekabel abklemmen und mindestens 3 Minuten warten, bevor mit der Arbeit begonnen wird. Den Vordersitz ganz nach vorne schieben. Die Abdeckung des unteren Ankers (A) und die hintere Abdeckung (B) abnehmen. Die untere B-Säulenverkleidung abnehmen (siehe Seite 20-206). |  | Die obere Ankerabdeckung (A) entfernen und die obere Langschraube (B) herausdrehen. Den Stecker des Gurtstraffers (A) abziehen. Die obere Befestigungsschraube des Aufrollers (B) und die untere Aufrollerschraube (C) herausdrehen, dann den Vordersitzgurt (D) und den Aufroller (E) ausbauen.